#N canvas 0 88 1230 675 10;
#X obj 29 50 cx7 lead;
#X obj 190 95 m_mmon;
#X obj 188 49 loadometer;
#X floatatom 29 22 5 0 0 0 - - -;
#X obj 451 137 cx7-gui lead;
#X obj 30 215 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X obj 30 238 s lead-save;
#X msg 30 298 gain 0.259843 \, FtoE 0 \, FtoD 0 \, FtoC 0 \, FtoB 0
\, FtoA 0 \, F-envR 50 \, F-envS 100 \, F-envD 10 \, F-envA 50 \, F-freqR
1 \, F-ampP 0 \, F-ampG 0 \, EtoF 0 \, EtoD 0 \, EtoC 0 \, EtoB 0 \,
EtoA 0 \, E-envR 500 \, E-envS 100 \, E-envD 10 \, E-envA 0 \, E-freqOff
0 \, E-freqR 2 \, E-ampP 99 \, E-ampG 0 \, E-dsp 0 \, DtoF 0 \, DtoE
0 \, DtoC 0 \, DtoB 0 \, DtoA 0 \, D-envR 161.29 \, D-envS 100 \, D-envD
10 \, D-envA 643 \, D-freqOff 0 \, D-freqR 1.9998 \, D-ampP -61 \,
D-ampG 49 \, D-dsp 1 \, CtoF 0 \, CtoE 0 \, CtoD 0 \, CtoB 0 \, CtoA
0 \, C-envR 50 \, C-envS 100 \, C-envD 10 \, C-envA 758 \, C-freqOff
0 \, C-freqR 4.01 \, C-ampP 27 \, C-ampG 58 \, C-dsp 1 \, BtoF 0 \,
BtoE 0 \, BtoD 41 \, BtoC 17 \, BtoA 55 \, B-envR 387.097 \, B-envS
100 \, B-envD 500 \, B-envA 3.3871 \, B-freqOff 0 \, B-freqR 1 \, B-ampP
0 \, B-ampG 48 \, B-dsp 1 \, A-wave-id 1 \, AtoF 0 \, AtoE 0 \, AtoD
0 \, AtoC 0 \, AtoB 0 \, A-envR 3.2581 \, A-envS 100 \, A-envD 500
\, A-envA 2.2581 \, A-freqR 2 \, A-ampP 0 \, A-ampG 100 \, A-dsp 1
\,;
#X obj 30 520 s lead-load;
#X obj 31 261 r lead-data;
#X obj 126 255 loadbang;
#X floatatom 471 23 5 0 0 0 - - -;
#X obj 472 52 s lead-A-wave-id;
#X obj 533 12 hradio 15 1 0 8 empty empty empty 0 -8 0 10 -262144 -1
-1 0;
#X floatatom 98 29 5 0 0 0 - - -;
#X obj 98 51 ces chip;
#X obj 845 24 hradio 15 1 0 8 chip-wave-id meta-chip-wave-id empty
0 -8 0 10 -262144 -1 -1 0;
#X obj 214 536 m_delay;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 9 0 7 0;
#X connect 10 0 7 0;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 15 0;
